# Manual de utilização

# Funcionamento

[*-Visualização das tabelas (opcional)*](#visualizacaoTabela)

1º - Inserir valores (Id ordem produção do modelo, artigo referente ao modelo, quantidade, capacidade diária min, id de serie)

2º - Confirmar os valores da ordem de produção

3º - Aguardar que o número de tags lidas se iguale à quantidade pretendida

[*-Paragem / retorno da leitura de tags (opcional)*](#paragemRetornoLeitura)

[*-Manipulação de tags (opcional)*](#manipulaTags)

4º - Quando completa a ordem de produção termina a operação (número das tags lidas é igual à quantidade indicada)

Paragem / retorno da leitura de tags

1º - Clicar no botão de pausar leituras (Para parar leituras)

2º - Clicar no botão de retomar leituras (Para retomar leituras)

Visualização das tabelas

(ordens de produção, tags lidas, informações de leitura)

1º - Abrir base de dados

2º - Escolher tabela pretendida

3º - Procurar por um valor específico na tabela (opcional)

Manipulação de tags

(eliminar, inserir)

1º - Inserir manualmente na base de dados

2º - Escolher a opção desejada

[Adicionar](#adicionar)

3º - Inserir valores de uma tag (id, epc, id da antena)

4º - Confirmar valores

5º - Finalizar operação

[Eliminar](#eliminar)

3º - Colocar valores de uma tag para eliminar

4º - Confirmar valores

5º - Finalizar operação

## Imagens de exemplo

















